**Цемент облегченный, утяжеленный, термостойкий, арктический. Утяжелитель гематитовый, карбонатный. Кольматанты.**

***ООО «Кировградский завод промышленных смесей» является производителем утяжелителей и спеццементов для нефтедобывающей промышленности России.   
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ НАШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ   
Материалы и реагенты для буровых растворов***1. Утяжелитель карбонатный «FullMiX»

ТУ 5716-001-77164835-2008 (взамен ТУ 5743-001-33911171-2004)

2. Утяжелитель гематитовый «FullMiX»

ТУ 0722-002-77164835-2008 (взамен ТУ 1769-003-33911171-2004)

3. Утяжелитель баритовый «FullMiX»

ТУ 1769-003-77164835-2008 (взамен ТУ 1769-010-33911171-2005)

(при попадании углеводородов в буровой раствор не флакулирует)

4. Кислоторастворимый кольматант СС-45 (71) «FullMiX»

ТУ 5711-013-33911171-2005

***Материалы и реагенты для тампонажных растворов***1.Портландцемент тампонажный ПЦТ I-50(100) ГОСТ 1581-96

2. Портландцемент тампонажный ПЦТ I-G-СС-1 (2) ГОСТ 1581-96

3. Портландцемент тампонажный облегченный ПЦТ III-Об 4(5, 6) - 50(100)

ГОСТ 1581-96

4. Портландцемент тампонажный утяжеленный ПЦТ III-Ут 0(1, 2, 3) -50 (100, 150)

ГОСТ 1581-96

5. Портландцемент тампонажный расширяющийся ПЦТР «FullMiX»

ТУ 5730-004-77164835-2005

6. Портландцемент тампонажный расширяющийся облегченный ЦТРО «FullMiX»

ТУ 5730-004-77164835-2005

7. Портландцемент тампонажный расширяющийся утяжеленный ЦТРУ «FullMiX»

ТУ 5730-004-77164835-2005

8. Портландцемент тампонажный термостойкий ЦТТ-160 (250) «FullMiX»

ТУ 5734-006-77164835-2008

9. Портландцемент тампонажный термостойкий утяжеленный ЦТТУ-160 (250) «FullMiX»

ТУ 5734-006-77164835-2008

10. Портландцемент тампонажный для цементирования скважин в условиях вечной мерзлоты

ПЦТ I-50 arc «FullMiX» ТУ 5730-005-77164835-2005

***Более полная информация на нашем сайте*** [www.kzps.ru](http://www.kzps.ru)

**Адрес:** 620137, Россия, Екатеринбург, ул. Менделеева,18

**Тел.:** (343) 270-95-06  
**Факс:** (343) 270-95-07